EXPLICACION DE COMO HICE FUNCIONAR MI MODEM DE 33.6 ISA PNP con Linux ppp(REDHAT) 6.0

1.- Ejecutar pnpdump >/etc/isapnp.conf
	Esto genera el archivo isapnp.conf con las configuraciones de las tarjetas isa plug and play.

2.- Editar el archivo /etc/isapnp.conf para quitar los comentarios en lo que creemos es la
configuración del modem, en este caso, se po mi Windows95 que estoy usando IRQ=3 e IO=2f8, 
o sea COM2, por lo que debo quitar el # en las siguientes líneas:

(IO 0 (SIZE 8) (BASE 0x02f8))

En este caso, también quité el (CHECK) que lleva al final en la línea original , lo que pasa 
es que me estaba marcando error en el IO (Como que estuviera ocupado, pero yo se que no lo está).

La siguiente línea a la que le quite el # es:

(INT 0 (IRQ 3 (MODE +E)))

Esta tal cual fué generada.

Al final del bloque de configuración de esta tarjeta se encuentra un cmando que dice (ACT Y) al
que también debe quitarsele el #.

3.- Después de hacer esto, ejecuté isapnp /etc/isapnp.conf y reconoció el modem adecuadamente.

4.- Usando setserial, ejecuté el siguiente comando:

setserial /dev/cua1 port 0x2f8 auto_irq autoconfig

Esto direccionó el dispositivo /dev/cua1 al puerto delmodem.

5.- Ahora, usando linuxconf de gnome me fuí a control->Configura archivos y 
sistemas -> Configura módulos del linuxconf y habilité dialout à Configuración de protocólos PPP ó SLIP discados. Di aceptar y salí de Linuxconf, al volver a entrar, en Configuración-> Configuración de red->Tareas como cliente->PPP ó SLIP Discado Agregue la configuación para vianet con los siguientes datos:

En la pestaña de información básica

Nombre de la configuración	Vianet	
Tipo de conexión	à PPP usando un puerto serial/modem	
Autenticación PPP	à PAP	
Modo de operación	à Manual 	
Número IP local	Dejar vacio	
Número IP remoto	Dejar vacio	
Nombre de usuario	ckassab	
Clave	Le puse la clave	

En la pestaña de Diálogo

Realmente no moví nada de esta pantalla, pero mencionaré los campos que no están vacios.

Cadena de login esperada	ogin:--ogin:	
Cadena de clave esperada	assword:	

En la pestaña modem

Dispositivo serie	/dev/cua1	
Inicialización del modem	ATZ OK ATDT	
Teléfono	1340202	

Estas próximas dos líneas de configuración deben estar como oprimidas

àLíneas de control del modem
àArchivo lock

La velocidad usada es: 57600

En características

El MTU a 576 se lo puse para optima velocidad de transferencia de paquetes por modem

Tiempo ocioso	0	
PPP MRU	1500	
PPP MTU	576	

Las siguientes dos líneas no están seleccionadas
àPPP en modo debug
àchat en modo debug

Mapa asincrono es cero(0)

Los demas campos están vacios

A la pestaña de IPX no le movi nada, pero debe estar desactivado.

Pestaña de SSH

Servidor ssh	Dejar vacio	
Cuenta	Dejar vacio	
Tipo de cuenta	àPPP (seleccionado)  àCuenta con shell(No seleccionado)	
Tipo de encriptación	None	
Compresión	àActivada(Dejar desactivado)	
Ruta al pppd remoto	/usr/bin/pppd	
Usa un SSH Parchado?	àNo (Seleccionado)	

En enrutado

àRuta por defecto (Debe estar seleccionado)
àProxy Arp remoto(Falso en red local) [No debe estar seleccionado]

Todos los demás campos están vacios.

Es necesario hacer notar que en el panel de contro->red en gnome configuré lo siguiente:

Names

Hostname ckassab.ckg.com.mx

Domain .
Search for hostnames in additional domains (está vacio)

NameServers 200.38.211.1

HOSTS

127.0.0.1 		localhost localhost.localdomain
148.232.12.254 	ckassab.ckg.com.mx ckassab
0.0.0.0 		carlos 

Ahora lo único que queda es marcar desde el linuxconf.

Nota adicional muy importante

Después de reiniciar la pc, tuve que editar el archivo /etc/rc.d/rc.local y al final puse las siguientes líneas.

isapnp /etc/isapnp.conf

/bin/setserial /dev/cua1 port ox2f8 irq 3 autoconfig

Esto fué por que al reiniciar la pc vi que ya no encontraba el modem y no se inicializava el puerto cua1 de forma adecuada.

Notas que pueden servir, en caso de que algo no funcione lo anterior.

Encontré este texto buscando por los howto's de configuración ppp y dice que hay que hacer lo siguiente:

1.- crear el archvo /etc/hosts.deny con la siguiente línea:

ALL:ALL

2.- Crear el archivo /etc/hosts.allow con la siguiente línea:

ALL:127.0.0.1

3.- en el archivo /etc/resolv.conf adicionar esto:

search .
nameserver 200.38.211.1
<nidx>nameserver

4.- En /etc/hosts adicionar el nombre del host:

127.0.0.1 localhost
0.0.0.0     carlos
Este último paso es la misma configuración del panel de control

5.- en /etc/networks poner:

loopback 127.0.0.1
localnet   0.0.0.0